采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| 1 | 户外背胶过哑膜裱亚展板 | 447x71cm | 2 | 块 |  |  |
| 2 | 黑底灯布高空安装 | 590x180cm | 1 | 块 |  |  |
| 3 | 户外背胶过哑膜裱亚展板 | 70x80cm | 12 | 块 |  |  |
| 4 | 拆除铁网、打磨铁围栏 | 11000\*3900MM | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 镀锌烤漆字焊耳朵（宣传标语） | 28cm一个字 | 98 | 个 |  |  |
| 6 | 不锈钢uv导视牌 | 30x50cm | 30 | 个 |  |  |
| 7 | 户外背胶过哑膜裱亚展板 | 189x300cm | 1 | 块 |  |  |
| 8 | 户外背胶过哑膜裱亚展板 | 93x180cm | 1 | 块 |  |  |
| 9 | 户外背胶过哑膜裱亚展板 | 11000\*1900MM | 1 | 块 |  |  |
| 10 | 楼层铺地胶加边条 | 180级+175平方平铺 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 贴磨砂玻璃膜（铲除旧的，再上墙安装） | 3.28x84cm | 7 | 块 |  |  |
| 12 | 贴玻璃镜 | 户外背胶过哑膜裱10mmpvc | 10 | 块 |  |  |
| 13 | 户外背胶过哑膜裱10mmpvc，地下加三角铁，冲击钻固定地面安装 | 342x177cm | 1 | 块 |  |  |
| 14 | 户外背胶过哑膜裱10mmpvc，地下加三角铁，冲击钻固定地面安装 | 117x273cm | 1 | 块 |  |  |
| 15 | 户外背胶过哑膜裱10mmpvc，地下加三角铁，冲击钻固定地面安装 | 101x298cm | 1 | 块 |  |  |
| 16 | 户外背胶过哑膜裱10mmpvc，地下加三角铁，冲击钻固定地面安装 | 640x379cm | 1 | 块 |  |  |
| 16 | 设计 | 以上内容 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 | |  |  |  | 5月30日 |  |