询价通知书

各单位：

 广州市少年宫采购领导小组办公室作为采购执行机构，就“特殊教育部课室整改维护”的服务类采购进行网上公开询价。具体如下：

一、项目编号：GZSSNG-WSXJ-TJB-2019-005

二、项目名称：广州市少年宫特殊教育部课室整改维护的网上询价项目

三、项目内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
| 涂鸦墙 | 1、数量：3面2、要求：适合粉笔使用、无尘磁性软黑板3、规格：定制创意形状，四边木线收边4、厚度：0.55mm（面材）+0.8mm（磁底） | 平米 | 24 |
| 整改壁柜 | 1、加装柜门锁81个（合金锁、是用于1.8cm板材）2、加装柜门把手77个（隐形把手、合金材质、是用于1.8cm板材）3、加装分层夹板14块（1.8cm厚度板材、可移动） | 平米 | 20 |
| 储物柜 | 1、数量：2个（1.2米高步级柜和1.8米高置物架）2、规格：18mm厚木板、难燃面板3、置物架支架为不锈钢管 | 平米 | 10 |
|
| 隔音墙 | 1、加装位置：课室之间、课室和办公室之间2、尺寸：3.5米高\*0.32米厚\*3.6米宽 | 平米 | 4 |
|
| 整改窗户 | 1、数量：四套窗户2、加装安全栏：不锈钢材质、0.96米\*58米，1cm厚，3、更换窗户把手：铝合金、7字形、13.5cm\*25mm\*35mm4、加装窗帘：10米卷帘、半遮光材质、含导轨 | 平米 | 40 |
| 墙壁维护 | 1、加装防撞软包2.2平米、人造皮革、海绵和木板材质2、加装展示墙：15.3平米、夹板底面、软木板表面 | 平米 | 50 |
| 杂项 | 物料运输和安装、清洁装修废料 | 项 | 1 |

4、项目预算上限：66200元。

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。
9、交货期：中标后按采购人使用时间交付采购人使用。
10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。
11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。
12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。
13、售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1年免费保修。
14、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的[经济](http://www.lwlm.com/Economy/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.lwlm.com/zixunxin/201211/_blank)损失。
15、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。
16、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3） 询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应文件、报价一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺。
18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2019年1月17日上午12时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市天河区珠江新城华就路273号广州市第二少年宫二楼212特殊教育部办公室。

项目咨询电话：020-37857455  联系人：蒲老师