采购需求清单

项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2020-028

广州市第二少年宫集水井设备更换项目采购需求清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目内容 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 负一层集水井污水泵更换 | 不锈钢污水泵 | 肯富来（佛山水泵）WQ10-20-2.2S | 台 | 24 | 30个工作日内 |  |
| 2 | 1100\*1600不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 3 | 800\*2700不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 4 | 1200\*1550不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 5 | 1550\*1150不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 6 | 1650\*1100不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 3 |
| 7 | 1600\*1050不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 8 | 1200\*1500不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 9 | 1200\*1600不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 10 | 1700\*1150不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 11 | 2200\*1100不锈钢集水井保护盖 | 304不锈钢、38\*25、1.2厚 | 个 | 1 |
| 12 | 1100\*1600集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 13 | 800\*2700集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 14 | 1200\*1550集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 15 | 1550\*1150集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 16 | 1650\*1100集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 3 |
| 17 | 1600\*1050集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 18 | 1200\*1500集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 19 | 1200\*1600集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 20 | 1700\*1150集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 21 | 2200\*1100集水井四周修整加保护边 | 304不锈钢、1.5厚 | 个 | 1 |
| 22 | 橡塑电缆 | 3\*2.5+1\*2.5广州电缆厂 | 米 | 240 |
| 23 | 钢丝软管 | DN62 | 米 | 120 |
| 24 | 镀锌水管更换 | DN50珠江钢管 | 米 | 80 |
| 25 | 拆旧机及安装调试新设备费用 |  | 台 | 24 |
| 26 | 五金配件、耗材费用 |  | 项 | 1 |
| 27 | 材料运费、搬运费用  |  | 项 | 1 |
| 28 |  | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |