采购需求清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量及单位 | 规格技术要求 | 备注 |
| 广州市少年宫增办、补办校园卡供应服务的网上询价项目 | 因应家长实际办卡需求，随时分批制作 | 读写距离：>2.5CM  辨识和回应指令速度：<3ms  寿命：重写>10万次  传输速度：>106kbit/s  印刷要求：双面印制，印刷色彩数需要满足广州市少年宫用卡要求，单面印刷配色不少于8种。样式由我宫提供。另每张卡片上需印刷不同的卡身号码（号码段由我宫提供） | 需制作卡身号与卡ID对照关系表。因卡片使用过程中消磁等原因导致无法使用的，需免费补发新卡。招生繁忙时段需派人现场协助办理开卡业务。 |